En un recipiente de paredes adiabáticas, una pared conductora lo divide en dos. El de la izq. posee 2 moles de gas ideal diatómico a temp T, y presión P, mientras que el de la derecha contiene un mol de gas ideal diatómico a 2 T y P. Calc la variación de la entropía producida al retirar la pared.